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响应文件资料清单
	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价表
	

	二
	供应商情况综合简介
	

	三
	法定代表人身份证明书
	

	四
	投标授权书    
	

	五
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	六
	服务方案及服务承诺
	

	七
	本地化服务情况一览表
	

	八
	其他文件
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附件一
报价表格式
1报价表
项目名称：
	供应商名称
	

	评标范围
	全部

	报价
（详见备注说明）
	金额           元

	备注说明
	


供应商公章：                       
年     月     日
注：
1、本表内容包括了货物、服务及其配套的设计、采购、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。
2、特殊事项在备注中注明。




二、

供应商综合情况简介


(供应商可自行制作格式)

[bookmark: _Toc438648620]
三、

法定代表人身份证明书

单位名称：
地    址：
成立时间：        年     月    日
经营期限：
姓    名：               性别：
年    龄：                    职务：
系     （供应商单位名称）       的法定代表人。

   特此证明。



供应商：            （盖公章）
日  期：年月日
[bookmark: _Toc438648622]
四、
投标授权书
本授权书声明：公司授权本公司（供应商授权代表姓名）代表本公司（工厂）参加采购人    项目名称       采购活动（项目编号： ），全权代表本公司处理评标过程的一切事宜，包括但不限于：评标、签约等。供应商授权代表在评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件或影印件：


授权代表身份证复印件








授权代表联系方式：          （请填写手机号码）
特此声明。
供应商签章：
日 期： 年  月   日
注：
1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；
2、法定代表人参加评标的无需此件，提供身份证明复印件即可。
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五、
无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函

1、本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：
（1）公司被人民法院列入失信被执行人；
（2）公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；
（3）公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
（4）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
（4）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司已就上述不良信用行为按照评标文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商公章：
日期：






六
服务方案及服务承诺

（供应商可自行制作格式）


七、
本地化服务情况一览表
（如评标文件未作本地化服务要求，不需此件）

	供应商全称
	

	本地化服务形式
	□ 在本地具有固定的办公场所及人员  
□ 在本地注册成立
□ 承诺成交即设立本地化服务机构

	以下本地注册的公司无需填写

	本地化服务地点及联系方式
	
	
	负责人及联系方式（附身份证号码）
	

	服务人员名单及联系方式（附身份证号码）

	其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）：

	备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料。



供应商公章：








八、       
其他资料
根据项目情况提供如下文件：
1、法人代表或代理人（授权委托书）。
2、供应商单位营业执照、资质证书、企业法人代码证书、税务登记证等有关资料复印件及上述综合评分资料、人员配备、服务方案、报价资料等，打印盖章装订成册。
3、评标文件要求及供应商认为需要提供的资料。
4、供应商在规定时间密封送达。
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	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	合肥经济开发区公用事业发展有限公司（北区）环卫转运设备采购项目

	2
	项目概况
	本项目拟采购22辆环卫转运设备，服务于经开区（北区）市政道路快保作业等养护工作。

	3
	供应商资格
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 本项目不接受联合体投标。

	4
	项目性质
	货物类

	5
	资金来源
	采购人自筹  □其他

	6
	标段划分
	不分包     □分为  个包  

	7
	付款方式
	本项目无预付款；服务全部完成并通过采购人验收合格后，供应商提供合法有效发票，采购人在收到发票后按实际结算金额支付90%，质保期满后一次性付清。

	8
	联合体投标
	□接受  不接受

	9
	服务地点
	合肥经济技术开发区启德路与长兴大道西北角

	10
	服务期限
	1. 合同签订之日起15日内完成全部车辆送达指定地点、调试。逾期交付，按合同总额每日0.3%支付违约金。
2. 验收：到货后采购人组织现场验收，核对数量、技术参数、功能。不合格货物中标方无条件更换，承担全部费用。
3. 当出现以下因素时，采购人有权随时终止合同，中标供应商不得以任何理由提出索赔要求：（1）政策性调整；（2）因中标供应商原因发生安全事故。
4. 整车质保期2年。

	14
	踏勘现场
	自行踏勘  □采购人统一组织

	17
	评标办法
	最低价评标法

	18
	履约保证金
	1. 履约保证金数额：本项目定额收取履约保证金     /    元
2.收受方式为： 银行保函  保证保险  ☑担保机构担保  
3.收受人为：☑招标人
4.提交时限：合同签订前按规定提交履约保证金，若中标人在规定时限内未提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格。
5.退还：项目履约完成后，一次性退还。
6.如采用银行保函，银行保函应为合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构的银行（或该银行国内任一分行或支行）出具的见索即付无条件银行保函。例如：某银行在合肥行政区域有分支机构，则该银行总行（或该银行国内任一分行或支行）出具的满足招标文件要求的银行保函均予以认可；
7.如采用担保机构担保，应为注册地在合肥行政区域（含四县一市）范围内的融资担保机构或经安徽省地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的无条件担保。
8.以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	20
	本地化服务
	本项目是否要求本地化服务能力：要求☑不要求
本地化服务的能力是指具有以下条件之一：
1）在本地具有固定的办公场所及人员；
2）在本地注册成立的；
3）承诺成交即设立本地化服务机构。
备注：“本地”系指： 合肥市

	21
	业绩
	

	22
	其他
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第一条：技术指标要求 

	序号
	名称
	主要技术参数
	控制单价
（元/人）
	暂估量
	合计
（元）

	1
	电动保洁三轮车（加雨棚）
	1.电池≥48V32Ah，铅酸免维护电池
2.电机≥580W直流无刷电机，IP54防护等级
★3.控制器智能自保护控制器，电控防护等级IP65
4.整车尺寸≥2440*990*1100mm（±3%，不含后视镜）
5.厢体容积≥500L
6.额定载荷≥150kg
7.续航里程≥45km
★8.制动系统后鼓式制动+驻车制动装置
★9.车架高强度碳钢框架结构，气体保护焊焊接，电泳防腐
★10.减震前双筒式液压减震器
★11.灯光信号LED大灯、转向灯、刹车灯、倒车报警器，配备GPS、爆闪警示灯、雨刮器、1套

	6000
	15
	90000

	
	三轮高压冲洗车
	1.电池72V120Ah，锂电池
2.驱动电机≥2.5KW直流无刷电机，防护等级IP54
3.动力主机≥11HP单缸四冲程汽油机，适配92#及以上汽油
4.高压泵，压力≤25MPa，流量≤18L/min
5.水箱容积≥1000L整体加厚滚塑水箱
★6.油箱容积≥20L
7.续航里程≥60km
7.整车外形尺寸≥3570*1210*1780mm（±3%）
8.整备质量≥800kg
★9.制动系统后轮毂机械制动+驻车制动；
★10.转向龙头把式转向机构
★11.悬挂系统前叉双筒外簧式液压减震器；后钢板弹簧悬挂
12.冲洗配置前部对冲冲洗+手持高压冲洗；双层钢丝高压软管≥15m，配置卷管器；配备爆闪警示灯
★13.驾驶室双大灯封闭式驾驶室，钢化玻璃，雨刮器，中网；皮革座椅；后视镜；组合大灯、转向灯、倒车蜂鸣器、刹车灯、倒车灯、警示灯、GPS；金属车箱
★14.后桥一体式电动差速后桥，带高低速档位
15.电控电控防护等级IP65，无级变速控制系统

	38000
	6
	228000

	
	三轮翻桶清运车
	1.电池72V135Ah锂电池
2.驱动电机≥3KW直流无刷电机，IP54防护等级
3.车厢容积≥3.5m³，封闭式金属车厢，防止垃圾抛洒渗漏★4.整车外形尺寸≥3500*1450*1880mm（±3%）
5.额定载荷≥600kg
6.续航里程≥75km
★7.制动系统后轮毂油刹+驻车制动
★8.液压系统泵阀液压一体化3阀路控制系统；
★9.车架高强度槽钢框架主梁；前叉双筒阻尼液压减震，后钢板弹簧
驾驶室双大灯驾驶室，钢化玻璃雨刮器，收音机，皮革软座椅；
★10.后视镜；组合灯光，倒车蜂鸣器，警示灯，倒车影像；爆闪警示灯、GPS.
★11.后桥一体式电动差速后桥，带高低速档位；无级变速控制系统

	37000
	1
	37000


说明：结算单价不得高于上表控制单价。不带★号为基础项，不满足投标无效。

第二条：售后及质量保证
1.质保要求：整车、电池、电机、电控等核心部件按照国家三包规定及厂家标准质保；故障接到报修后24小时内必须响应到场处理。
2.供货时提供：全套车辆合格证、说明书、维修手册、工具清单。
3.中标人负责现场调试，对采购人操作人员开展免费操作、维护培训。
4.报价全部为全新原厂设备，不得改装拼装。
第三条：交货时间、交货方式、质保期
交货时间：合同签订后15日内完成供货
1.交货方式：招标人指定地址交付（限合肥市）
2.质保期：质保期2年，质保期自全部车辆验收合格签字之日起开始计算。易损件除外，投标文件须明确质保内容。
第四条：验收
1.车辆到达指定交付地点后，采购人组织验收；对招标文件要求逐项核查。
2. 验收不合格，供应商限期整改，整改仍不合格采购人有权按合同约定追究违约责任。
3. 验收通过后签署验收确认单，作为付款依据。
第五条：其他要求
1.投标报价为含税13%增值税固定包干总价，包含车辆裸车、专用工具、包装、运输、装卸、现场调试、检验、培训、质保期全部售后服务等全部费用，采购人不再承担任何隐性费用。
2.投标人必须按采购清单逐项填报单价、合价、总价；报价一次性锁定，开标后不得更改。
3.所有车辆为全新原厂正品，不得二手、翻新、改装拼装产品。
第六条：评分细则
	 条款号
	评审因素
	分值
	评审标准

	2.2.2（1）
	技术文件评分标准
	货物性能参数
	0-8分
	对投标货物的功能及技术参数响应情况进行综合评分；
1、标“★”号项参数，全部满足得8分；每有一项不满足的扣0.5分，扣完为止。投标时须提供具备 CMA 标识的第三方检测（或检验）机构出具的整车检测（或检验）报告作为评分依据，未提供不得分。
注：满分8分。技术指标的响应情况以技术响应表为评审依据，另标“★”号项参数须按要求提供检测（或检验）报告作为佐证材料；如中标货物核查时，有不满足的按虚假响应进行处理，采购人有权取消其中标资格。

	
	
	生产供货保障
	0-8分
	评审委员会根据生产供货保障整体方案介绍等情况进行评价。
1.方案科学合理，能够完全满足本项目的实际需求，完整详细、科学、合理、完善，得5 分＜F≤8分；
2.方案较合理，有一定可行性的，得 3 分＜F≤5 分；
3.方案合理性有待提升，细节有待完善，得 1 分＜F≤3分；
4.未提供相关内容的，F=0 分。
F为投标人此项得分

	
	
	售后服务
	0-8分
	根据投标人或所投产品制造商，针对本项目提供的售后服务方案进行评价，评审指标：①质保期内和质保期外的服务承诺及措施；②服务响应方案及应急措施；③备件（易耗品）供应方案；④服务人员配备方案等；
1.方案科学合理，能够完全满足本项目的实际需求，完整详细、科学、合理、完善，得5 分＜F≤8分；
2.方案较合理，有一定可行性的，得 3 分＜F≤5 分；
3.方案合理性有待提升，细节有待完善，得 1 分＜F≤3分；
4.未提供相关内容的，F=0 分。
F为投标人此项得分 

	
	
	质量保证措施
	0-8分
	根据投标人或所投产品制造商，针对拟投产品提供的质量保证措施进行评价，评审指标：①产品生产全过程质量控制；②成品交付过程质量控制③质量问题处理方案；④产品质量检测能力等；
1.方案科学合理，能够完全满足本项目的实际需求，完整详细、科学、合理、完善，得5 分＜F≤8分；
2.方案较合理，有一定可行性的，得 3 分＜F≤5 分；
3.方案合理性有待提升，细节有待完善，得 1 分＜F≤3分；
4.未提供相关内容的，F=0 分。
F为投标人此项得分

	2.2.2（2）
	商务文件评分标准
	类似项目业绩
	0-9分
	自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人或所投产品制造商在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）具有电动环卫车辆（含电动保洁车、电动冲洗车、电动垃圾转运车辆等）供货项目不低于20万元，不限于本项目同款型号销售（或供货）相关项目业绩，每提供一个业绩得3分，满分9分。
投标文件中同时提供以下证明材料：①合同扫描件；②供货安装完毕并验收合格的相关证明文件（如验收证书或合同甲方开具的证明等）；如投标人提供的上述业绩证明材料未能完整或充分反映评审因素（如合同签订时间、投标人名称、单个合同金额、供货内容等）的，应另附合同甲方证明材料（须加盖合同甲方单位章）予以明确说明，否则评标委员会不予认可。

	
	
	投标人资信
	0-9分
	投标人或所投产品制造商具有：
1. 质量管理体认证3分；
2. 环境管理体系认证3分；
3. 职业健康安全管理体系认证3分，
注：投标文件中提供全国认证认可信息公共服务平台官网认证信息查询截图。

	2.2.2（3）
	报价文件评分标准
	价格分
	50分
	①确定评标价
评标价=投标函文字报价
②确定评标基准价
以通过报价文件初步评审的投标文件的最低评标价作为评标基准价
③评标价得分计算
评标价得分按照下列公式计算：评标价得分＝（评标基准价/评标价）*F。
其中：F是价格分的满分值。





